Примененные операции при создании таблиц в Excel
1. Объединение ячеек
Для объединения нескольких ячеек в прямоугольный блок надо иметь только одно введенное значение в ячейки этого будущего блока. Левой кнопкой мышки потянуть за нижний правый край объединение ячеек на панели инструментов вверху таблицы. Отмена объединения  делается в обратном порядке без мышки.
2. Ввод в формулу неизменяемой в дальнейших вычислениях по этой формуле величины.
После введения в формулу номера ячейки с вышеуказанной величиной надо поставить курсор перед номером этой ячейки в формуле и нажать F4.
3. Как ввести свои данные в расчет Excel буксировочного подъемника
Надо знать, что введенная один раз формула в верхнюю ячейку столбца распространяется на весь столбец, если на ячейку нажать левой кнопкой мышки и потянуть за выскочивший крестик на правой стороне рамки вниз. При этом в формулу подставляются не обходимые данные из соседних столбцов. То есть, адреса ячеек в формуле изменяются на  1 при смещении ячейки на следующую позицию.
Так выглядит начало этой операции:


А так – ее завершение:


Ввод новых исходных данных не представляет труда. При этом, если число опор больше, чем в приведенном расчете, то данные длин и перепадов высот участков вводятся вместо нулей. А, если их число меньше, то после ввода последней величины, остальные числа исходной таблицы в этих столбцах надо заменить нулями.
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